3个STDM帧

#1

#2

#3

集中器

t

t

t

t

t

D

C

B

A

SOH

EOT

数据部分

帧开始 帧结束

字节

1

1

1

2

1

2

不超过1500字节

首部

尾部

IP数据报（可变长度）

F

7E

A

FF

C

03

协议

信息部分

FCS

F

7E

PPP帧

集线器

星形网

总线网

环形网

集线器

设备之间无链路

物理链路

LCP链路

一鉴别的LCP链路

已鉴别的LCP链路和NCP链路

NCP配置协商

鉴别成功或无须鉴别

LCP配置协商

物理层连接建立

鉴别失败

链路故障或关闭请求

LCP链路终止

LCP配置协商失败

链路终止

链路静止

链路静止

鉴别

网络层协议

链路打开

第1位：单播地址（0）/多播地址（1）

第2位：全局地址（0）/本地地址（1）

第3-24位：由IEEE管理并保证各厂商之间不会重复

第25-48：由个厂商管理并保证产品之间不重复

48

25

1

2

3

24

厂商识别码

厂商内识别码